CARTA DE SALIDA NORMALIZADA – (SID)

PROCEDIMIENTO DE SALIDA SAN JOSE A RWY 01

Este procedimiento requiere una gradiente mínima de ascenso de 400ft por NM.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GS | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Ft/min | 500 | 666 | 1000 | 1333 | 1666 | 2000 |

|  |
| --- |
| RUTA |
| Ascender en rumbo de pista hasta alcanzar 6,000ft, luego gire a la derecha ascendiendo a interceptar R-030 AUR y continúe hasta 10 DME AUR, vuele el arco 10 DME AUR hasta cruzar R-090 AUR, luego en rumbo 180° para interceptar R-040 VOR SJO. Luego proceder de acuerdo al ATC. |