CARTA DE SALIDA NORMALIZADA – (SID)

PROCEDIMIENTO DE SALIDA SAN JOSE B RWY 01

Este procedimiento requiere una gradiente mínima de ascenso de 300ft por NM.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GS | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Ft/min | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |

|  |
| --- |
| RUTA |
| Ascender en rumbo de pista hasta alcanzar 6,000ft, luego gire a la derecha ascendiendo para interceptar R-020 VOR AUR, continúe hasta 7,000ft, luego vire a la izquierda ascendiendo hasta interceptar R-350 VOR AUR y continúe ascendiendo, sobre el VOR AUR proceda en R-170 hasta COSTA y de allí proceda de acuerdo a las instrucciones ATC. |