CARTA DE SALIDA NORMALIZADA – (SID)

PROCEDIMIENTO DE SALIDA CANAL RWY 19

Gire a la izquierda y ascienda en R-169 AUR cruce intersección CANAL a 9000ft o superior.

TRANSICIONES

|  |  |
| --- | --- |
| SALIDA | RUTA |
| ARATI | Desde la intersección CANAL o al alcanzar 9,000ft lo que ocurra primero, gire a la izquierda a interceptar y proceda sobre R-040 SJO, continuar hasta interceptar R644/UR644. Continúe ascendiendo hasta 11,000ft o superior de acuerdo a instrucciones ATC. |
| AURORA | Desde la intersección CANAL o al alcanzar 9,000ft lo que ocurra primero, gire a la izquierda directo al VOR AUR, cruce AUR a 12,000ft o superior. |
| JERON | Desde la intersección CANAL o al alcanzar 9,000ft lo que ocurra primero, gire a la izquierda con rumbo 010° a interceptar R630/UR630 cruce la intercepción JERON a 10,000ft. Continúe ascendiendo hasta 11000ft o superior de acuerdo a instrucciones ATC. |
| RABINAL | Desde la intersección CANAL o al alcanzar 9,000ft lo que ocurra primero, gire a la izquierda hacia VOR RAB sobre 345°(165°) Continúe ascendiendo hasta 11,000ft o superior de acuerdo a instrucciones ATC. |