CARTA DE SALIDA NORMALIZADA – (SID)

PROCEDIMIENTO DE SALIDA CANAL 2 RWY 19

SALIDA

Gire a la izquierda y ascienda en R-169 AUR cruce intersección CANAL a 9000ft o superior.

TRANSICIONES

|  |  |
| --- | --- |
| SALIDA | RUTA |
| DUNEL | Desde la intersección CANAL gire a la izquierda a interceptar A317/UA317 y continúe ascendiendo hasta 11,000ft o superior de acuerdo a instrucciones ATC. |
| LAGOX | Desde la intersección CANAL o al alcanzar 9,000ft lo que ocurra primero, gire a la izquierda a interceptar A552/UA552 continúe ascendiendo hasta 11,000ft o superior de acuerdo a instrucciones ATC. |
| MEGAL | Desde la intersección CANAL o al alcanzar 9,000ft lo que ocurra primero, gire a la izquierda sobre rumbo 080° e interceptar A770/UA770 continúe ascendiendo hasta 11,000ft o superior de acuerdo a instrucciones ATC. |
| OTAMI | Desde la intersección CANAL o al alcanzar 9,000ft lo que ocurra primero, gire a la izquierda sobre rumbo 080° e interceptar G436/UG436 continúe ascendiendo hasta 11,000ft o superior de acuerdo a instrucciones ATC. |
| SAN JOSE | Desde la intersección CANAL gire a la derecha a interceptar R054 al VOR SJO. Continúe de acuerdo a instrucciones ATC. |