STANDARD ARRIVAL CHART INSTRUMENT – (STAR)

VOR/DME ARRIVAL PROCEDURE

Descend in according with ATC instructions to MGA, then follow the given approach procedure in accordance with ATC instructions.

|  |  |
| --- | --- |
| ARRIVAL | ROUTING |
| ARLEN | Maintain on MGA VOR/DME R-248. |
| BERTA | Maintain on MGA VOR/DME R-324. |
| DAVIB | Maintain on MGA VOR/DME R-093. |
| EMARI | Maintain on MGA VOR/DME R-124. |
| IMOLA | Maintain on MGA VOR/DME R-158. |
| KAVLO | Maintain on MGA VOR/DME R-054. |
| LISPA | Maintain on MGA VOR/DME R-138. |
| NAGOR | Maintain on MGA VOR/DME R-036. |
| RAKEL | Maintain on MGA VOR/DME R-022. |
| URPOS | Maintain on MGA VOR/DME R-295. |

For all arrivals, the minimum altitude to arrive VOR / DME MGA is 3000Ft. with the exception of ARLEN must reach 4000Ft., then follow the procedure for landing with the approach chart for runway in use according to ATC instructions.