CARTA DE SALIDA NORMALIZADA – (SID)

PROCEDIMIENTO DE SALIDA JERON RWY 01

SALIDA

Ascender hasta alcanzar 5,400ft, girar a la derecha interceptar y proceder sobre R-033 VOR AUR cruce intersección JERON a 10,000ft o superior. Continúe ascendiendo hasta 11000ft o superior de acuerdo a instrucciones ATC.