CARTA DE SALIDA NORMALIZADA – (SID)

PROCEDIMIENTO DE SALIDA PALEN RWY 01

SALIDA

Ascender en R-012 VOR AUR hasta alcanzar 7,000ft o superior girar a la derecha a interceptar R-150 VOR RAB.

TRANSICIONES

|  |  |
| --- | --- |
| SALIDA | RUTA |
| ARATI | Continúe ascendiendo en R-150 VOR RAB a interceptar R-644/UR-644 a 11,000ft o superior de acuerdo a instrucciones ATC. |
| LAGOX | Continúe ascendiendo en R-150 VOR RAB a interceptar R-552/UR-552 a 12,000ft o superior de acuerdo a instrucciones ATC. |
| MEGAL | Continúe ascendiendo en R-150 VOR RAB a interceptar R-770/UR-770 a 11,000ft o superior de acuerdo a instrucciones ATC. |
| OTAMI | Continúe ascendiendo en R-150 VOR RAB a interceptar R-436/UR-436 a 11,000ft o superior de acuerdo a instrucciones ATC. |